Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego
                    
f

Data sporządzenia: 2026-03-31

INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU DEWELOPERSKIM W KOCMYRZEWIE PRZY  UL. JASIONOWEJ, 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej każdy z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji, gazu. C.O., energii elektrycznej, zewnętrznymi  odcinkami instalacji wewnętrznych: wody od budynku do studzienki wodomierzowej, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym (szambem), kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem szczelnym na wody opadowe, gazu od budynku do skrzynki gazowej, energii elektrycznej (odcinek wlz od budynku do ZPP) a także budowa dojść i dojazdów, zewnętrznych miejsc postojowych na działkach nr 352/5, 352/7 w miejscowości Kocmyrzów przy ul. Jasionowej, gmina Kocmyrzów-Luborzyca 


CZĘŚĆ OGÓLNA
1. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
	DANE DEWELOPERA

	Deweloper
	ALLULINE sp. z o.o., KRS 0000708281

	Adres
	Ul. Reduta 40B/4, 31421 Kraków

	Numer NIP i REGON
	NIP, 6793161102
	REGON, 368954935

	Numer telefonu
	

	Adres poczty elektronicznej
	

	Numer faksu
	

	Adres strony internetowej dewelopera
	


II.	DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
	PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać, o ile istnieją, trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie)

	Adres
	Skawina, działki 4304/20 (23A), 4304/21 (23AB), 4304/22 (23AC), 4304/23 (23AD) ul. Łanowa, obręb Skawina -Miasto

	Data rozpoczęcia
	2021-08

	Data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
	2023-12-19





	Czy przeciwko deweloperowi prowadzono lub prowadzi się postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł
	nie




III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
	INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU

	Adres, numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego[footnoteRef:1]) [1:  dokonania rezerwacji obszaru inwestycji (Centralny Port Komunikacyjny),] 

	Kocmyrzów przy ul. Jasionowej, gmina Kocmyrzów-Luborzyca
na działkach nr 352/5, 352/7 obręb 0008 Kocmyrzów

	Numer księgi wieczystej
	KR1P/00460781/5

	Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej
	

	W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości2)
	


*) Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie.
2) W szczególności imię i nazwisko albo firma właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości.


	Informacje dotyczące obiektów istniejących położonych w sąsiedztwie inwestycji i wpływających na warunki życia3)
	Uwarunkowania lokalizacji inwestycji wynikające z istniejącego stanu użytkowania terenów sąsiednich (np. z funkcji terenu, stref ochronnych, uciążliwości)

	Akty planowania przestrzennego i inne akty prawne na terenie objętym przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kocmyrzów-Luborzyca (uchwała nr XI/69/2015)Data uchwalenia: 2015-10-21
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (Uchwała Nr XLII/327/2018 ) Data uchwalenia: z dnia 12.07.2018 r., (UCHWAŁA NR XIX/173/2020 ) Data uchwalenia z dnia 28 października 2020 r.) (UCHWAŁA NR  XXIII/220/2021) Data uchwalenia z dnia 29 marca 2021 r.


https://www.sip.gison.pl/skawina

	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
	

	
	Miejscowy plan rewitalizacji
	

	
	Miejscowy plan odbudowy
	

	
	Inne[footnoteRef:2]) [2:  ustanowienia strefy ochronnej terenu ochrony bezpośredniej i terenu ochrony pośredniej ujęcia wody,
5) wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją,
6) utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,
7) uznania zabytku za pomnik historii,
8) określenia granic obszaru Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej, utworzenia parku kulturowego.
9) ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych.] 

	

	Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym
	Przeznaczenie terenu
	MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

	
	Maksymalna i minimalna intensywność zabudowy
	intensywność zabudowy: min. 0,05, maks. 1,7

	
	Maksymalna wysokość zabudowy
	10m

	
	Minimalny udział procentowy 
powierzchni biologicznie czynnej
	30%

	
	Minimalna liczba miejsc do parkowania
	2 miejsca na jeden dom 

	
	Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu
	-

	
	Wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
	-



3) W szczególności obiekty generujące uciążliwości zapachowe, hałasowe, świetlne.
4) Akty prawne (rozporządzenia, zarządzenia, uchwały, decyzje) w sprawie:

	
	Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
	Ochronę przedmiotowych dóbr zapewnia MPZT oraz przepisy, ewidencje, rejestry obiektów

	
	Wymagania dotyczące ochrony innych terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych
	-

	
	Warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie komunikacji
	Nieruchomość jest skomunikowana drogą publiczną od ul. Zjazdową

	
	Warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
	Woda pobierana będzie z sieci miejskiej, kanalizacja odprowadzana jest do sieci miejskiej, energia elektryczna będzie dostarczana z sieci energetycznej, gaz będzie dostarczana z sieci gazowej

	Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek lub ich fragmentów, znajdujących się w odległości do 100 m od granicy terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym[footnoteRef:3]) [3:  W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się informację ..Brak planu”.] 

	Przeznaczenie terenu
	MN, MU, 

	
	Maksymalna i minimalna intensywność zabudowy
	MN intensywność zabudowy: min. 0,05, maks. 1,7
MU intensywność zabudowy: min. 0,05, maks. 2,5


	
	Maksymalna wysokość zabudowy
	MN 10m
MU 12m


	
	Minimalny udział procentowy 
powierzchni biologicznie czynnej
	MN min 30%
MU Max 20%


	
	Minimalna liczba miejsc do parkowania
	2

	Ustalenia decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
	Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu
	Sposób użytkowania obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu

	
	Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu:

	
	gabaryty
	-

	
	forma architektoniczna
	-

	
	usytuowanie linii zabudowy
	-

	
	intensywność wykorzystania terenu
	-

	
	warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu
	-

	
	wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
	-




	
	warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
	-

	
	wymagania dotyczące ochrony innych terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych
	-

	
	warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie komunikacji
	-

	
	warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
	-

	Informacje dotyczące przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym[footnoteRef:4]), zawarte w: [4:  Wskazane inwestycje dotyczą w szczególności: budowy lub rozbudowy dróg, budowy linii szynowych oraz przewidzianych korytarzy powietrznych, inwestycji komunalnych, takich jak: oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci, wysypiska, cmentarze.] 

	miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
	- https://kocmyrzowluborzyca.e-mapa.net/

	
	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
	-

	
	decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
	-

	
	decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach
	-

	
	uchwałach o obszarach ograniczonego użytkowania
	-

	
	miejscowych planach odbudowy
	-

	
	mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego
	-

	
	Ustalenia decyzji w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, mogące mieć znaczenie dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym:

	
	decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
	-

	
	decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
	-

	
	decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
	-

	
	decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
	-




	
	decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
	-

	
	decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
	-

	
	decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
	-

	
	decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego
	-

	
	decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej
	-

	
	decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym
	-

	INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU

	Czy jest pozwolenie na budowę
	tak*
	nie*

	Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne
	tak*
	nie*

	Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone
	tak*
	nie*

	Numer pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał
	Decyzja  nr AB.III-W.1.470.2025 z dnia 14-05-2025 r. Starosta Krakowski

	Data uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku
	2025-05-14

	Numer zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784), oraz oznaczenie organu, do którego dokonano zgłoszenia, wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu przez ten organ
	


Niepotrzebne skreślić.


	Data zakończenia budowy domu 
jednorodzinnego
	2026-06-30

	Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych
	2025-09-22
2026-06-30

	Opis przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego
	Liczba budynków
	2

	
	Rozmieszczenie budynków na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp między budynkami)
	Nie dotyczy

	Sposób pomiaru powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
	Zgodnie z Polską Normą ISO 9836 : 1997

	Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego
	Rodzaj posiadanych środków finansowych — kredyt, środki własne, inne
	Środki własne

	
	W następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu)
	Nie dotyczy

	Środki ochrony nabywców
	Otwarty mieszkaniowy rachunek 
powierniczy*
	Nie dotyczy

	
	Wysokość stawki procentowej, według której jest obliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny7)
	Nie dotyczy

	Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy
	Nie dotyczy

	Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy
	Nie dotyczy

	Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego
	Nie dotyczy

	Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji
	Nie dotyczy


7) Zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177) wysokość składki jest wyliczana według stawki procentowej obowiązującej w dniu rozpoczęcia sprzedaży lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego. Natomiast stawkę procentową określa akt wykonawczy wydany na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.*
Niepotrzebne skreślić.


WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ LUB UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 2, 3 LUB 5 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2021 R. O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO ORAZ DEWELOPERSKIM FUNDUSZU GWARANCYJNYM
Warunki, na jakich można odstąpić od umowy deweloperskiej lub jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
INNE INFORMACJE
I. Informacja o:
1) zgodzie banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodzie banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje; (nie dotyczy)
2) w przypadku umów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, o zgodzie banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie własności lokalu użytkowego na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodzie banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę ułamkowej części własności lokalu użytkowego po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje. (nie dotyczy)
II. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy odpowiednio do zakresu umowy z:
1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
2) aktualnym odpisem, wyciągiem, zaświadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu;
4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku:
a) prowadzenia działalności przez okres krótszy niż dwa lata — sprawozdaniem finansowym za okres ostatniego roku,
b) realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej oraz spółki celowej;
5) projektem budowlanym;
6) decyzją o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, do którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu; 


CZĘŚĆ INDYWIDUALNA
	Cena lokalu mieszkalnego albo domu 
jednorodzinnego
	Dom A cena brutto 999 000zł

	Powierzchnia użytków a lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
	Powierzchnia użytkowa 104,43m2 (rzut budynku załącznik nr 1)

	Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
	   9 566,22zł.

	Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości wynikającego z umowy deweloperskiej lub jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
	

	Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego albo budynku, w którym ma znajdować się lokal mieśzkalny będący przedmiotem umowy rezerwacyjnej albo umowy deweloperskiej lub jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
	Liczba kondygnacji
	3

	
	Technologia wykonania
	Murowana o stropach żelbetowych w układzie mieszanym

	
	Standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości
	deweloperski

	
	Liczba lokali w budynku
	1

	
	Liczba miejsc garażowych i postojowych
	2

	
	Dostępne media w budynku
	Instalacja elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, CO-piec gazowy dwufunkcyjny

	
	Dostęp do drogi publicznej
	zapewniony jest dostęp do drogi publicznej, 




Podpis dewelopera albo osoby upoważnionej do reprezentacji dewelopera
                                                                                                                                  ………………………………………


Załączniki:
1. Rzut kondygnacji budynku
2. Plan zagospodarowania terenu
3. Opis konstrukcji

Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2
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Załącznik nr 3

DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE
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DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:
1) KONSTRUKCJA - murowana o stropach zelbetowych w ukfadzie mieszanym;
2) FUNDAMENTY

+ Lawy fundamentowe: zelbelowe z betonu zwirowego;

* Podbeton gr.10cm;

+ Scany fundamentowe: wylewane na mokro z betonu Zwirowego:
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3) SCIANY ZEWNETRZNE

+ Parieru i poddasza: puslak ceramiczny POROTHERM gr. 18,6, system ocieplit: styropian
EPS Termo Organika FASADA gr. 20cr, zaprawy Kiejace, ynki cienkowarstwowe i farby;

4) SCIANY WEWNETRZNE

« Konstrukeyjne: pustak ceramiczny POROTHERM gr. 18,8cm;

+ Dzialowe: pustak ceramiczny POROTHERM lub cegla kratowka oraz pefna;

5) KOMINY

+ Przewod spalinowy

- system kominowy (powietrzno-spalinowy) Schiedel Quadro Pro (12cm) - dostosowany do
Kotiow kondensacylnych;

UWAGA: Przy doborze kotta CO (innego niz zastosowano w projekcie) nalezy scisle.

rzesiizes nla dotyczacych lypu oraz wysokosci komina

* Przewody wenlylacyine: <
pustaki systemowe Schiedel; a

Uwaga: Dia zapewnienia sztywnosci kom|fiow nalezstosowac systemowe zestawy

2brojeniows oraz usztywnienia przejSc dal g zaleced producenta;

+"W budyrkach usytuowanych w Il sirefie o Falrom nalezy zastosowat na
przewodach dymowych  spalinowych na ingfue zabezpieczajace przed odurdceniem
ciagy; &

+ Wyloty kominowych przewodow wentyla tigbry wylotowe boczne lub gérme 2
nasadami H

Zalocane zastosowanie nasad Schiedel

+ Dosigp do kominow: stopnie | awy kominiar

6) STROPY

* Nad parterem — monoliyczne, zelbetowe|

+ Nad poddaszem - sirop drewniany obuc
weing mineralng w ukiadzie dwuwar 5

7). NADPROZA - monoliyczne, zelbs ikt konstrukeyjnego;

8) SCHODY - zelbetowe, zabiegowe; =

5) DACH o)

* Konstrukcja: drewniana, zabezpieczona fbdkar %hnbmaym\ i ogniochronnymi;

« Krycie: dachowka ceramiczna lub cemen! :

10) [ZOLACIE 4

+ Przeciwwigosiow: o
izolacle przeciwwilgociowa nalezy kazdorkowo przySlosowat do itnieiacych warunkow
wilgotnosciowych gruntu | poziomu wody  gruntéw malo wilgotnych przyjeto:

oy

U JEST NI

2
iy piytafg -k F na ruszcie metalowym i ocieplony

- pozioma scian fundamentowych: papa asfaltow

podiogi na gruncie: flia poletylenowa g B amm;

Nalezy zachowa ciaglost zolaci poziome] ¢ ja po zewnglrzne] stronie Scian

min. 35cm nad poziom terenu lub tarasu; 2

- pionowa $cian fundamentowych: masa b (§gzrozpuszczalnikowa, do stosowania pod.
styropian) lub dysperbit (dyspersyjna ma CHauczukowa);

* Tomiczna:

- stropodach: weina mineraina (rekomendowana Isover SUPER-MATA PLUS);
- strop nad poddaszem: weina mineraina (rekomendowana Isover SUPER-MATA PLUS);
- &ciany zewngtrzne: styropian EPS Termo Organika FASADA oraz FUNDAMENT;

- podiogi na gruncie: styropian EPS 100 Termo Organika DACH-PODEOGA;

- &ciany fundamentowe: styropian EPS Termo Organika FUNDAMENT;

- w stropie nad garazem: styropian EPS Termo Organika FASADA;

« Akustyczng

- wstropie miedzy kondygnaciami styropian EPS T Termo Organika;

« Paroprzepuszczaina - nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci;
« Paroszczelna - folia polietylenowa w stropodachu oraz w stropach nad kondygnacjami;
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IX. WYKOCZENIE WEWNETRZNE :

1) PODLOGI | POSADZKI

« Parkiet, panele podiogowe, lerakola;

2) TYNKI | OKEADZINY

* Sciany murowane i stropy: tynki cementowo — wapienne;

+ Lazienkii pomieszczenia sanitare: pitki ceramiczne na zaprawach Kiejacych;

+ Na poddaszu wewnetrzna powierzchnia dachu piyty gipsowo — kartonowe o zwigkszonej
ognioodpormosci (F) grubosci 12.5mm na ruszcie metalowym,  fazienkach dodatkowo o
2Wieks20NE] WOBOUPOMOSCI (FHZ):

3) MALOWANIE

* Farby emulsyjne:

4) STOLARKAWEWNETRZNA - drewniana;
£

X. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE 3
1) STOLARKAZEWNETRZNA: &

+ Okna i drzwi balkonowe: puc, alunii PLAST lub drewniane;
+ Drawizewnetrzne | brama garazo N;

2) ROLETY ZEWNETRZNE ALUPR

W przypadku decyzii o montazu rolet firmy ALUPROF nalezy odpowiedio

zmodyfikowat konstrukcie nadprozy ofennych | @zwiowych (palrz rys. A-13a). montaz rolet na

iestandardows stolrce okeme) (0K rarozne Lkowe, kaine, wiusze 9, wymaga

Kunsullati 2 produsenten 1o,

5 TYNKI | OKLADZINY
+ Tynki elewacyine akrylowe lub mirfy

+ Na czgsci elewadii plytki lub okiad:

« W praypacku montazu okladzin drgi

- oblcowke z desek (ruszt drewnia
ogriochronnymi oraz przed czynnikami atmos

- izolacig termiczna ukladana dwuwastwou
0 podwyzszonych wiasciwosciach

- w celu ochrony przed zawilgoceniam
oraz szczeling wentylacyina 1

+ Cokoly — plytk, tynk lub Okladziny

* Kominy - tynk cementowy, plytki hﬁ

4) TARAS NAGRUNCIE, SCHODY
2w w przestrzeni migdzy kiawe 2k
 deski tarasowe na impregnowan
betonowych;

5) PARAPETY ZEVINETRINE - blacha a

6) BALUSTRADY — szkio bezpiecznglejone whlstwowo - o wysokosci min. 0.9m — powinny

e plaszczyzn piondgych zapgiiniajace skuteczna ochrong przed

nianych na elewac stosowat:
Gystansowycn) zabezpleczona $rodkami

rycznymi i bologicznymi

eca sie uzycie elewacyinej weiny mineraine]

jnych)
rmiczne; nalezy zastosowat folig wiatrochronng

lewacyine;
E - kostka betonowa na podsypkach 2 piasku i
owymi;

8th drewnianych, mocowanych do piyt

7). RYNNY I RURY SPUSTOWE - system rynnowy z tworzywa sztucznego.
) Dookola budynku wykonac opaski 2wirowe o szerokosci 50crm

X WENTYLACJA:

W budynku zastosowano tradycyiny system wentylacil grawitacyinej oparty na pustakach

systemowych Schiedel.

Altenatywnie mozna zastosowat wentylacjg hybrydowa Schiedel Flow.

Dia prawidiowego dziafania wentylacii nalezy zapewnic:

1) DOPLYW POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

+ Pokoje - nawiewniki powietrza monlowane w gorme] czesci okna lub w Scianie zewnetrzne]

nad oknem umozlwiajace doplyw od 20 do 50mYh (kazdly) powietrza zewnetrznego przy
calkowitym ich otwarciu i 20-30% te]fosci przy calkowtym zamknieciu.
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Pray zastosowaniu wentylacj hybrydowe] zalecane Scienne nawiewniki powietrza Schiedel
Flow-In wg wytycznych producenta.

« Garaz- otwory nawiewne o powierzehni netto 200cm” w dolnej czesci wrét garazowych lub w
Scianie zewnetrznej.

* Soizarka - otwdr nawiewny o powierzchni netio 200cm’ w $cianie zewnetrznej, 30om nad
posadzka;

2) DOPLYW POWIETRZA WEWNETRZNEGO

+ tazienki i pozostale pomi lowane grawitacyinie - otwory nawiewne (szczelina
lub kratka) w dolne] czesci drzwi o powierzchni netto 2200m;

3) ODPLYW POWIETRZA

* Pokoie - szczelina migdzy drzwiami a podioga o powierzehni netto min. 80 cm;

* Pozostale pomieszczenia wentylowane - kominowe kanaly wentylacyjne;
W przypadku zastosowaria wentylacii hyb pezy zastosowaniu nasad Schiedel Fenko,
zaleca si¢ zastosowanie kratek wentylac, el Ellan

* W garazu oraz fazience na poddaszu wefllylacia wsggmagana wentylatorem elekirycznym
Zaleca sig zastosowanie wentylacii hyk Schiggel Flow.

XIl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA: 3

- Kategoria zagrozenia ludz: ZL IV @

Dla zwigkszenia bezpieczetistwa ludzi przebyfifajacygh Wbudynku zaleca sie:

1) WYKONCZENIE WEWNETRZNE STRORODAC] y gipsowo- kartonowe F (zalecane
gipsowo - widknowe ze wagledu na nie Wizl s podczas spalania) grubosci
15,0mm i ruszcie metalowym;

2) Drawi ocdzilajace garat od budynku o odpornoécl &niowe E1 30

pecs
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ZESTAWIENIA POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

PARTER - zestawienie pomieszczen

nr |pomieszczenie pow. uzytkowa
1/01 |Wiatrotap 3,09 m2
1/02 |Spizarka 2,53 m?
1/03 |[Kuchnia 6,35 m2
1/04 |Salon + jadalnia 16,24 m?
1/05 |Hol 3,09 m2
1/06 |WC 1,11 m?
1/07 |Garaz 18,46 m?2
50,87 m2

=

o

g

PODDASZE - zestawienie pomieszczen <

nr |pomieszczenie pow. uzytkow 3

2/01 |Schody 0,00 m2 <

2/02 |Korytarz 6,21 Q

2/03 [tazienka 6,76 i

2/04 [Pokdj 9,8 L

2/05 [Pokéj 10,21 z

2/06 |Pokdj 9,29 =

2/07 [Pokdj 11,21 m# H

53,56 =

N
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DDOM W MURAJACH RZUT PARTERU A2
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DOM W MURAJACH RZUT PODDASZA A-3
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